附件2

日光温室维修改造技术标准

一、棚架

（一）质量标准：可采用国标钢管上弦6分、壁厚为2.75毫米，下弦及腹杆为10#圆钢（或螺纹钢）拉花焊接制作一体式棚架，拱面上部3米拉弦焊点间距约30厘米、其他部位拉弦焊点间距约35厘米。所用材料均采用除锈工艺，喷刷防锈漆两遍，整个棚架不能留喷漆盲点，所有焊点必须正反两面焊接。使用镀锌管参考以上规格执行。

（二）架设标准：后屋面与前屋面折角处铺设东西向2.0寸、壁厚为2.75毫米的钢制横梁1道，棚架间距为1米。上中下拱面沿东西向采用4分、壁厚为2.0毫米的钢管（或螺纹钢）4道加固棚体；同时南屋角底用地锚或圈梁固定棚架，棚架与墙体采用宽50毫米、厚3.5毫米的角铁进行焊接。

二、后屋面

（一）爬梁质量及架设标准：全钢架改造棚架间使用2根国标6分、壁厚为2.75毫米的钢管，南北向铺设。后屋面东西向使用宽40毫、厚0.4毫米的镀锌扁铁2—3道进行加固。

（二）立柱：可采用国标2寸、壁厚为2.75毫米的钢管，长度根据实际情况确定，每2.5—3米设钢管1根，用水泥块或者其他进行地埋支撑。

（三）保温层：棚架安装后，下侧用竹胶板、竹夹板或新型保温覆盖材料铺平，并在竹胶板上层覆棚膜、草帘或保温被，再覆膜、铺土、上草泥2次。

三、墙体

日光温室墙体修缮因地采取后墙草泥局部修缮（或整体翻新）+防水保温材料覆盖+山墙夹砌块砌护（或防水保温材料覆盖）的方式。砖墙温室墙体采用局部修缮+中间层保温材料充实（或内外层保温材料覆盖）的方式。

(一）墙体局部修缮。先将外立面墙体杂草及浮土全面清理

(重点对塌陷、脱落部位进行彻底清理）；将墙体塌陷脱落部位用水浸湿，浸湿深度须达到10厘米以上，浸湿部分含水量应达到30%以上；对整块塌陷、脱落超过1平方米的部位用若干长度不少于10厘米的6毫米圆钢垂直镶入墙体10厘米以上；再用草泥将塌陷、脱落部位填补找平，与墙体外立面保持同一个水平。

（二）防水保温材料覆盖。将拉力毡或耐用布用角铁或者U型铁楔子、钢丝、螺丝等固定在墙体上部并用夹砌块和土压实，并对墙面及拉力毡接缝进行固定，将水泥浆与建筑胶混匀后喷涂在拉力毡或耐用布上，下垂的拉力毡或耐用布在墙基处下挖20厘米左右用土填埋压实。

（三）墙体整体翻新。将墙体薄弱的部分（或整体）清理后用水浸泡至可以机械夯筑墙体的含水量程度，按原位长度参数和坐向逐层夯筑至原有高度（墙体长度约60-80米、跨度约8-10米、厚度约1.2-1.5米）。

（四）山墙夹砌块砌护。将温室大棚山墙外立面墙体杂草及浮土全面清理，将外立面墙体用水浸湿（含水量不低于20%），按山墙外立面坡度用夹砌块逐层砌护至山墙原有高度，砌块墙面干燥后用水泥砂浆进行勾缝。

（五）砖墙温室墙体。温室墙体因棚因地进行修缮加固，将中间层用保温材料进行完全充实，或者将墙体的内外层用保温材料进行全面覆盖。

四、保温被

保温被应为正规厂家的产品，层数为6层（防雨布+4层保温棉+黑色正品无纺布），被厚3厘米以上，每条宽2米以上。