|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 环评类别 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | **主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施** |
| 1 | 宁夏尊胜工贸有限公司年产 10万吨风积沙生产线环保项目 | 环境影响报告表 | 中卫市沙坡头区迎水桥镇牛滩村 | 宁夏尊胜工贸有限公司 | 山东益源环保科技有限公司 | 项目建设地址位于中卫市沙坡头区迎水桥镇牛滩村，租赁宁夏新美亚陶瓷有限公司闲置厂房，总占地面积14000平方米。项目依托场区原有生产车间进行改造，原料库进行密闭处理，配套建设其他辅助设施、设备。建设2条规模为5万吨每年风积沙生产线，项目建成后可年产风积沙10万吨。项目总投资600万元，其中环保投资56万元，占总投资的9.3%。 | 1. 严格落实《报告表》提出的废气防治措施。

生产车间、成品库、原料库、皮带输送带、料斗等均进行密闭，原料装卸采用水雾喷淋设施喷洒降尘，运输道路定期洒水抑尘。天然气燃烧机配备低氮燃烧器，筛分粉尘通过集气罩负压收集，与烘干废气一同经布袋除尘器处理后通过15米高排气筒排放，废气排放浓度须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2排放浓度限值要求。食堂餐饮油烟经油烟净化器处理后通过烟道排放，废气排放浓度须满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2标准限值要求。（二）严格落实《报告表》提出的废水防治措施。生活污水经化粪池预处理后排入城镇污水管网，最终排入中卫市第一污水处理厂处理；原料清洗废水排入循环水池循环使用，不外排；洗车废水排入沉淀池回用于洗车，不外排。（三）严格落实《报告表》提出的固废防治措施。除尘器收尘灰收集后外售砂浆厂进行综合利用；沉淀污泥定期清理后外委综合利用；废包装袋外售物资回收单位进行综合利用；废机油及油桶暂存于危废暂存间内，委托有危废处理资质单位处置；筛分杂质、生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理。（四）严格落实《报告表》提出的噪声防治措施。厂区进行合理布局，选用低噪声设备，定期进行维护和保养，加强运输车辆管理，减速慢行、禁止鸣笛，通过消声、基础减震、建筑隔声、距离衰减以及绿化等措施后，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。1. 严格落实《报告表》提出的环境管理措施与环境监测计划。

建立健全环境管理制度，落实环保岗位责任，做好环境管理台账记录；落实环保措施，加强环保设施的日常维护和保养，使其正常稳定运行；加强环境管理，并严格按照项目运营期环境监测计划一览表定期进行监测。 |