序号	项目名称	环评类别	建设地点	建设单位	环境影响评价机构	建设项目概况	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
1	“宁湘直流”配套新能源基地中卫300万千瓦光伏复合项目（二期200万千瓦）	环境影响报告表	中卫市沙坡头区迎水桥镇	中卫龙源新能源有限公司	宁夏博源咨询服务有限公司	“宁湘直流”配套新能源基地中卫300万千瓦光伏复合项目（二期200万千瓦）位于中卫市沙坡头区迎水桥镇，总占地面积56195亩。主要建设太阳能光伏阵列、箱逆变单元及集电线路，配套建设进场道路等辅助工程。项目共配置614个光伏阵列，装机规模为200万千瓦。项目总投资为880000万元，其中环保投资1215万元，占总投资的0.14%。	（一）大气环境影响减缓措施

施工期严格落实施工现场围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、渣土车辆密闭运输、出入车辆清洗、定期洒水等扬尘污染防控措施，厂界颗粒物排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

（二）水环境污染防治措施

施工废水经临时沉淀池沉淀后用于施工场地及道路洒水抑尘；施工营地设防渗旱厕，粪污定期清掏外运处置。运营期光伏板清洗废水流至光伏板下自然蒸发。

（三）噪声污染防治措施

通过选用低噪声设备、合理安排施工时间、加强设备维护保养、合理布局，通过降噪减振等措施，施工期噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放限值。运营期光伏区厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准要求。

（四）固体废物处置措施

施工建筑垃圾及时收集清运至环境卫生主管部门指定地点处置。运营期产生的废变压器油经专用密闭容器收集后，依托龙源二期200万千瓦光伏项目各片区配套的330千伏变电站内危废舱暂存，定期交由有危险废物处理资质的单位安全处置，危险废物贮存须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求；废旧电池板收集后由生产厂家回收；生活垃圾经垃圾收集设施分类收集后，定期交由环卫部门处置。光伏电站退役后地上光伏组件及PHC预制管桩、箱式变压器、逆变器、电线电缆等将分批拆除、分类收集，由专业的回收单位进行回收处置，不在项目区内贮存；成品钢事故油池严格按照土壤及地下水重点污染防治区要求建设，光伏电站退役后分批拆除，委托有资质的单位分批转运处置。

（五）环境管理措施及生态保护措施

合理选择施工时间，加强施工活动管理，合理规划施工道路路径，减少扰动地表的面积和对地表植被的破坏。合理进行施工组织设计，严格控制施工范围，对开挖土方及时回填并进行生态恢复。施工期加强水土流失防治，施工结束后及时对施工区域及扰动区域进行清理、平整、恢复植被。光伏电站退役后拆除地表所有建筑物，清理场地进行迹地恢复和场地平整，进行生态治理和恢复。

建立健全环境管理制度和环保岗位责任制，制定企业环境保护计划，加强项目运营期环境管理，严格按照防渗要求做好事故油池的防渗工作，落实环保措施，保护项目区域生态环境。营运期按照监测计划，定期进行环境监测。