附件1

贫困类型及危窑危房鉴定表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.基本信息** | | | | | | | | | | | | | | |
| 户 主 | |  | | 身份证号码 | |  | | | | | 联系电话 |  | | |
| **2.县级贫困户类型意见** | | □极度贫困户  □低保户  □农村分散供养特困人员  □其他贫困户    （民政盖章）    年 月 日  经办人： | | | | □建档立卡贫困户  （扶贫盖章）  年 月 日  经办人： | | | | | □贫困残疾人家庭  (残联盖章）  年 月 日  经办人： | | | |
| 县级危房鉴定部门意见 | | 鉴定负责人：  机构（单位）：  鉴定成员: 年 月 日  经办人： | | | | | | | | | | | | |
| **3.房屋信息** | | | | | | | | | | | | | | |
| 地 址 | | | 县（市、区） 镇（乡） 村 组 | | | | | | | 建造年代 | | | 年 | |
| 结构形式 | | | □土木 □砖木 □砖土混杂 □木结构 □石木 □砖混 | | | | | | | 设防烈度 | | | 度 | |
| 层 数 | | | □单层 □两层 | | 开间数量 | | | | 间 | 建筑面积 | | | ㎡ | |
| 墙体材料 | | | 前墙： 后墙： 山墙： 内横墙： | | | | | | | | | | | |
| 屋面类  型及材料 | | | □平顶 □单坡 □双坡 ；□柁梁+檩条 □木屋架+檩条 □穿斗木构架 □硬山搁檩；  □小青瓦□粘土平瓦 □钢板瓦 □树脂瓦 □草泥顶 □茅草顶 □石板屋面 □预制板 （可多选） | | | | | | | | | | | |
| **4.房屋危险状况与评定** | | | | | | | | | | | | | | |
| Ⅰ 房屋各组成部分： | | | | | | | | | | | | | | |
| 地基基础 | □a 级：完好，地基、基础稳固。 | | | | | | | □b 级：基础埋深略小；有轻微不均匀沉降。 | | | | | | |
| □c 级：基础埋深偏小；有明显不均匀沉降。 | | | | | | | □d 级：地基失稳；基础局部或整体塌陷。 | | | | | | |
| 承重墙 | □a 级：砌筑质量良好；无裂缝、剥蚀、歪斜。 | | | | | | | □b 级：砌筑质量一般或较差；有轻微开裂或剥蚀。 | | | | | | |
| □c 级：砌筑质量很差；裂缝较多，剥蚀严重；纵横墙体脱闪，个别墙体歪斜。 | | | | | | | □d 级：墙体严重开裂；部分严重歪斜；局部倒塌或有倒塌危险。 | | | | | | |
| 木柱、梁、檩 | □a 级：无腐朽或虫蛀；无变形；有轻微干缩裂缝。 | | | | | | | □b 级：轻微腐朽或虫蛀；有轻微变形；构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的 1/6。 | | | | | |
| □c 级：有明显腐朽或虫蛀；梁檩跨中明显挠曲，或出现横纹裂缝；梁檩端部出现劈裂；柱身明显歪斜；柱础错位；构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的 1/4；榫卯节点有破损或有拔榫迹象。 | | | | | | | □d 级：严重腐朽或虫蛀；梁檩跨中出现严重横纹裂缝；柱身严重歪斜；柱础严重错位；构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的 1/3；榫卯节点失效或多处拔榫。 | | | | | |
| 木屋架 | □a 级：无腐朽或虫蛀；无变形；自身稳定性良好。 | | | | | | | □b 级：有轻微腐朽或虫蛀；有轻微变形；自身稳定性较差。 | | | | | |
| □c 级：有明显腐朽或虫蛀；下弦跨中出现横纹裂缝；端部支座移位或松动；屋架在平面内或平面外明显歪斜；榫卯节点有破损或有拔榫迹象。 | | | | | | | □d 级：严重腐朽或虫蛀；下弦跨中出现严重横纹裂缝；端部支座失效；屋架在平面内或平面外严重歪斜；榫卯节点失效或多处拔榫。 | | | | | |
| 混凝土柱、梁 | □a 级：表面无剥蚀；无裂缝；无变形。 | | | | | | | □b 级：表面轻微剥蚀，或出现轻微开裂。 | | | | | |
| □c 级：表面剥蚀严重；出现明显开裂、变形。 | | | | | | | □d 级：表面剥蚀严重，钢筋外露；出现严重开裂、变形。 | | | | | |
| 屋面 | □a 级：无变形；无渗水现象；椽、瓦完好。 | | | | | | | □b 级：局部轻微沉陷；较小范围渗水；椽、个别部位有损坏。 | | | | | |
| □c 级：较大范围出现沉陷；较大范围渗水；椽、瓦有部分损坏。 | | | | | | | □d 级：较大范围出现塌陷；大范围渗水漏雨；椽、瓦损坏严重。 | | | | | |
| Ⅱ 房屋整体： | | | | | | | | | | | | | |
| □A 级：没有损坏，基本完好；（房屋各组成部分：各项均应为 a 级；土木、砖土混杂结构，及泥浆砌筑的砖木、石木结构不应评为 A 级） | | | | | | | □B 级：轻微破损，轻度危险；（房屋各组成部分：至少一项为 b 级；土木、砖土混杂结构，及采用砌筑的砖木、石木结构最多可评为 B 级） | | | | | | |
| □C 级：中度破损，中度危险；（房屋各组成部分：至少一项为 c 级） | | | | | | | □D 级：严重破损，严重危险。（房屋各组成部分：至少一项为 d 级 | | | | | | |
| Ⅲ 房屋抗震构造措施：□基本完备 □部分具备 □完全没有 | | | | | | | | | | | | | |
| **5. 建议：**  □加固维修 □拆除新建 | | | | | | | | | | | | | |